========================================
  QTTa Igniter - Navod k nahrani
========================================

POSTUP:
-------

1. Nainstalujte ovladace (pouze poprve)
   - Ve slozce "drivers" najdete instalacni soubory
   - CP210x - pro vetsinu ESP32 desek
   - CH340  - pro nektere klony
   - Spustte prislusny instaler a restartujte PC

2. Pripojte ESP32 pres USB kabel

3. Dvakrat kliknete na "flash.bat"
   - Skript automaticky najde zarizeni
   - Nahraje firmware (trva cca 30 sekund)

4. Po uspesnem nahrani odpojte a znovu pripojte ESP32


RESENI PROBLEMU:
----------------

"ESP32 nenalezeno"
  -> Zkontrolujte USB kabel (nektere kabely jsou pouze napajeci)
  -> Nainstalujte ovladace ze slozky "drivers"
  -> Zkuste jiny USB port

"Connecting..." se opakuje
  -> Podrzte tlacitko BOOT na desce
  -> Kratce stisknete RESET (EN) a pustite BOOT
  -> Nahravani by melo zacit

"COM port" - rucni zadani
  -> Otevrete Spravce zarizeni (devmgmt.msc)
  -> Hledejte "Porty (COM a LPT)"
  -> Zapamatujte si cislo (napr. COM3)
  -> Zadejte ho pri vyzve


OBSAH BALICKU:
--------------

flash.bat        - Skript pro nahrani firmware
firmware/        - Soubory firmware (bootloader, partitions, firmware)
tools/           - esptool.exe (nastroj pro nahravani)
drivers/         - Ovladace pro USB-Serial prevodnik
README.txt       - Tento soubor


KONTAKT:
--------
V pripade problemu kontaktujte vyvojovy tym QTTa.
